看门狗接口

1. 波特率 9600
2. 喂狗指令 1字节 0x01-0x7f（10-1270秒）
3. 看门使能 1字节 0x80 返回值+1
4. 重启使能 1字节 0xff返回值+1
5. 关机使能 1字节 0xfe返回值+1
6. 睡觉使能 1字节 0x81 返回值+1